Il materiale

iCoppo è una lastra in HSP® – High Strength Polymer, materiale stratificato coestruso evoluzione del Polimglass®  (per saperne di più).
l’HSP è realizzato convogliando in un’unica testa di estrusione diversi tipi di materiali termoplastici preparati in tre differenti estrusori. Il risultato è una lamina unica, costituita da tre strati diversi, ognuno dei quali ha delle specifiche caratteristiche studiate per assolvere a determinate funzioni:
1-strato superiore: in PMMA (Metacrilato) colorato nella massa, per ottenere colori e finiture perfette e resistentissime ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle aggressioni chimiche ambientali di qualsiasi tipo.
2-strato centrale: miscela di diversi tecnopolimeri caricati con inerte micronizzato, per ottenere una bassa dilatazione termica, un buon comportamento acustico e resistenza a flessione.
3- strato inferiore: compound di termoplastici per ottenere la massima resistenza all’urto e alle aggressioni chimiche provenienti dal basso.
Il risultato di questa particolare combinazione di materiali termoplastici è una lastra di copertura stabile e resistente, applicabile in qualsiasi situazione ambientale, senza dover temere le aggressioni di vapori acidi di qualsiasi genere, sia industriali che agricoli, o le nebbie saline più aggressive.

Il materiale

Grecolina è una lastra in HSP® – High Strength Polymer, materiale stratificato coestruso evoluzione del Polimglass® (per saperne di più):
l’HSP è realizzato convogliando in un’unica testa di estrusione diversi tipi di materiali termoplastici preparati in tre differenti estrusori. Il risultato è una lamina unica, costituita da tre strati diversi, ognuno dei quali ha delle specifiche caratteristiche studiate per assolvere a determinate funzioni:
1-strato superiore: in PMMA (Metacrilato) colorato nella massa, per ottenere colori e finiture perfette e resistentissime ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle aggressioni chimiche ambientali di qualsiasi tipo.
2-strato centrale: miscela di diversi tecnopolimeri caricati con inerte micronizzato, per ottenere una bassa dilatazione termica, un buon comportamento acustico e resistenza a flessione.
3- strato inferiore: compound di termoplastici per ottenere la massima resistenza all’urto e alle aggressioni chimiche provenienti dal basso.
Il risultato di questa particolare combinazione di materiali termoplastici è una lastra di copertura stabile e resistente, applicabile in qualsiasi situazione ambientale, senza dover temere le aggressioni di vapori acidi di qualsiasi genere, sia industriali che agricoli, o le nebbie saline più aggressive.

Il montaggio

Il montaggio delle lastre deve essere effettuato su travetti posti ad un interasse proporzionale ai carichi agenti ed alla pendenza della falda.
Appoggiare la prima lastra con il lato contrassegnato dalla stampigliatura rivolto verso l’esterno della copertura. Dopo averla allineata, fissarla sulla prima onda in corrispondenza della struttura di sostegno.
Attenzione: il foro sulla lastra deve essere di 10 mm, per stelo di vite da 6,5 mm, per permettere la normale dilatazione termica.
Effettuare quindi il secondo fissaggio in corrispondenza del travetto più a monte.
Sormontare lateralmente la seconda lastra sulla prima e fissarla in basso, in corrispondenza del sormonto. Per mantenere l’allineamento dei fissaggi consigliamo di utilizzare un filo di riferimento fissato all’estremità del travetto.
Procedere nella stessa maniera con le lastre successive, fino all’ultima. Se necessario, l’ultima lastra dovrà essere adattata alla larghezza rifilandola con un disco abrasivo. A questo punto bisogna completare i fissaggi secondo lo schema illustrato nella figura (almeno quattro fissaggi su ogni lastra per ogni travetto, su tutte le onde per il travetto di gronda).

Sormonto laterale
Il sormonto deve essere effettuato sovrapponendo la prima onda della Grecolina da posare sull’ultima di quella già posata. Far attenzione a prevedere il fissaggio in corrispondenza del sormonto.

Sormonto orizzontale
Il sormonto deve essere effettuato sempre in corrispondenza dell’appoggio, sovrapponendo le due lastre dai 15 ai 30 cm, a seconda della pendenza della falda.